	[image: ]
	ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ
	
	
	ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ
	[image: ]

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

адрес: 193315, Россия, Санкт-Петербург, ул.Новосёлов, д.49
телефон: +7(921)350-68-85
e-mail: alex-vinchi@yandex.ru
www.fbi-pneuma.ru
	
	
	ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

	
	
	
	1 Производительность компрссора

	
	
	
	Тип комрессора
	Максимальное рабочее давление, атм.
	Предельно допустимое давление, атм.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Wabco new (*)
	14,7 (10*)
	16 (12*)

	
	
	
	Continental
	14,6
	16

	
	
	
	AMK (*)
	[bookmark: _GoBack]18 (10*)
	21 (12*)

	
	
	
	Wabco
	14,7
	16

	
	
	
	Q7 4M, Tesla
	14
	16

	
	
	
	Infiniti
	12
	16

	
	
	
	Toyota, Lexus, GMT 900
	10
	12

	
	
	
	Hitachi
	19
	21

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2 Электрические характеристики

	
	
	
	2.1 Электродвигатель

	
	
	
	Тип комрессора
	Номинальное напряжение, В
	Номинальный ток, до, А

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Wabco new 
	12
	30

	
	
	
	Continental
	12
	20

	
	
	
	AMK
	12
	35

	
	
	
	Wabco
	12
	30

	
	
	
	Q7 4M, Tesla
	12
	30

	
	
	
	Infiniti, GMT 900
	12
	25

	
	
	
	Toyota, Lexus
	12
	30

	
	
	
	Hitachi
	12
	40

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2.2 Выпускной электромагнитный клапан

	
	
	
	- Номинальное напряжение, В – 5

	
	
	
	- Номинальный ток, до, А - 2
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	Ремонт компрессоров пневмоподвески
	
	
	Ремонт компрессоров пневмоподвески
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	3 Рабочий диапазон температур, 0С – от -30 до +30
	
	
	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ⚠

	
	
	
	
	
	Необходимо исключить попадания грязи, пыли, воды и иных жидкостей и смазок, не предусмотренных производителем транспортного средства, внутрь компрессора и на контактные токопроводящие элементы

	4 При работе компрессора не должно быть посторонних шумов. Работа мотора электродвигателя компрессора должна быть без рывков.
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5 При работе компрессора не должно наблюдаться сильного нагрева силового провода.
	
	
	
	
	

	
	
	
	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ⚠

	
	
	
	
	
	Категорически запрещается вскрывать компрессор и вносить в него конструкционные изменения

	ТРЕБОВАНИЯ  К  МОНТАЖНЫМ  РАБОТАМ
	
	
	

	⚠ ВНИМАНИЕ ⚠
	
	
	
	
	

	Компрессор предназначен для использования только с целью наполнения и сброса давления в пневматических подвесках легковых автомобилей или фургонах
	
	
	ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

	
	
	
	1 Рекламация принимается к рассмотрению только в случае выявления отклонений технических характеристик от паспортных данных.

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	⚠ ВНИМАНИЕ ⚠
	
	
	2 Стандартная гарантия.
Гарантийные обязательства начинаются с момента окончания ремонта компрессора и продолжаются в течение шести месяцев. В рамках гарантийных обязательств, мастерская обязуется на безвозмездной основе произвести повторный ремонт компрессора. В случае не соблюдения требований к монтажу компрессора, в гарантии может быть отказано.

	Проведение монтажных работ должно производиться только квалифицированным персоналом в специализированной мастерской. Необходимо использовать только запчасти, допущенные к использованию производителем транспортного средства. Монтажные работы следует производить в соответствии с указанным производителем моментом затяжки
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	⚠ ОСТОРОЖНО ⚠
	
	
	3 Расширенная гарантия.
Расширенная гарантия является дополнительной услугой. Она вступает в силу сразу после окончания стандартной гарантии и продолжается в течение шести месяцев. В рамках расширенной гарантии, мастерская обязуется произвести повторный ремонт на безвозмездной основе, без каких-то было условий.

	При тестировании работы пневмосистемы убедитесь, что использованы верные точки фиксации уровня кузова. Обратитесь к руководству к эксплуатации, руководству по обслуживанию или свяжитесь с автодилером, чтобы избежать поломку компрессора
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	⚠ ОСТОРОЖНО ⚠
	
	
	4 Возврат денежных средств за ремонт, услуги по повторному снятию и установки компрессора и другие обязательства, не обозначенные в п.п.2-3, мастерской не предусмотрены.

	Компрессор не предназначен для непрерывной или продолжительной работы и должен ограничиваться временем или температурой
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